**Паспорт качества**

Наименование продукции: **ГКЛЗ АкустикГипс**

Нормативный документ: ГОСТ 32614-2012

Заказчик: **ООО «ТехноСонус г. Москва.**

Объем поставки: 60 шт.

Дата отгрузки: 15.05.2019

**Состав:**

гипсокартонный лист с повышенной плотностью гипсового сердечника (880 кг/м3), армированный стекловолокном.

**Геометрические размеры**:

АкустикГипс ГКЛЗ 2500 х 1200 12,5

Класс горючести: Г1

Длина (мм) (без учета фальцев): 2500

Ширина (мм) (без учета фальцев): 1200

Толщина (мм): 12,5

Площадь (м2): 3

Вес (кг): 33

Количество панелей в палете (шт): 49

Вес палеты (кг): 1700

Размер палеты с панелями, ДхШхВ (мм): 2500х1200х1100

Дата: 21.03.2019

Отв. за отгрузку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /